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78 rue d’Alembert - 38 000 GRENOBLE

04 76 96 38 10

Un programme de mesures complet et ambitieux….

Le Conseil Général de Haute-Savoie, appuyé par le Service d’Étude des Milieux Aquatiques de la DIrection Régionale de l’ENvironnement de Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, a engagé un ambitieux programme de surveillance de la qualité de l’eau superficielle sur l’ensemble du département depuis 2002. En 2003, le Conseil Général de Haute-Savoie a souhaité s’intéresser aux affluents rive droite de l’Arve dont en particulier le Giffre.

Le présent résumé traite uniquement du bassin versant du Giffre et de ses affluents.
Un programme de prélèvements et de mesures a été mis en place après une première expertise du milieu et en concertation avec le Comité de Pilotage de l’étude. En tout, sur le bassin du Giffre, 21 stations ont fait l’objet de relevés. Pour la période 2003, le détail des investigations est récapitulé dans le tableau ci-dessous.
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Code

Localisation

PC

HB

hiver

HB

été

Mtx

Bact.

Min.

GIFR 0050

Amont restaurant d'altitude

1

1

GIFR 0100

Amont Sixt-Fer-à-Cheval

2

1

1

GIFR 0200

Aval Sixt-Fer-à-Cheval

2

1

1

GIFR 0300

Amont Morillon

2

1

1

GIFR 0400

Aval step Morillon

2

1

1

1

1

GIFR 0500

Aval F. de Taninges

2

1

1

GIFR 0600

Amont Risse

2

1

GIFR 0700

Aval Risse

2

1

1

1

GIFR 0800

Amont Arve et step de Marignier

2

1

1

ARPE 

Amont Les Gets

2

1

1

ARPE 

Aval step de Les Gets

2

1

1

TANI 0100

Amont Arpettaz

2

1

1

TANI 0200

Aval Taninges

2

1

MIEU 

Amont Sommant

1

1

1

MIEU 

Aval step de Sommant

MIEU 

Amont Mieussy

1

1

1

MIEU 

Aval Mieussy

2

1

1

1

RISS 0100

Aval Hirmentaz

2

1

RISS 0200

Aval step de Mégevette

2

1

1

RISS 0300

Amont Hisson et aval St-Jeoire

2

1

RISS 0400

Aval step St-Jeoire

2

1

1

1

Hisson

HISS 0100

Amont Risse

2

1

1

Risse

Le Giffre

L'Arpettaz

F. de Taninges

F. de Mieussy

 PC : analyses physico-chimiques (sur eau) ; Bact. : analyses bactériologique (sur eau) ; HB : analyses hydrobiologiques (IBGN) ; 
Mtx : recherche de métaux (sur mousses aquatiques).

Le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau en France, SEQ-Eau, est fondé sur la notion d’altération (= groupe de paramètres de même nature ou de même effet permettant de décrire les types de dégradation). Les altérations sont au nombre de 15 parmi lesquelles, dans le cadre de la présente étude, ont été retenues et analysées, celles qui correspondent aux spécificités et aux problèmes du bassin étudié, dont en particulier les 8 altérations permettant de caractériser la qualité physico-chimique « hors toxiques » et celles déterminant la qualité bactériologique et métallique.
· les matières organiques et oxydables (MOOX), DBO5, COD, O2 dissous, % saturation, NH4, NTK
· les matières azotées (AZOT) : NH4, NTK, NO2 ;
· les nitrates (NITR) : NO3 ;
· les matières phosphorées (PHOS) : PO4 ;
· la température (TEMP) ;

· l’acidification (ACID) : pH ;

· les particules en suspension (PAES) : MES ;

· les effets des prolifération végétales (EPRV) : pH, saturation en oxygène dissous ;

· les micro-organismes (BACT) : Entéroques, Coliformes fécaux
· les métaux sur bryophytes (MPMI). : Zn, Cu, Pb, Hg, Cr, Cd, As, Ni
Cet outil permet dans sa version actuellement disponible (version 1) :

1- en référence aux grilles de qualité « Multi-usages », de définir la qualité de l’eau, pour chaque altération, en calculant un indice variant de 100 (très bonne qualité) à 0 (très mauvaise qualité) correspondant aux 5 classes de qualité ci-dessous :

Indices
Qualité

100
Très bonne

80
Bonne

60
Passable

40
Mauvaise

20
Très mauvaise

2-
en références aux grilles
 « Fonctions et Usages », d’évaluer l’aptitude l’eau à la biologie et aux usages, au moyen de 5 classes d’aptitude spécifiques à la vie aquatique et aux différents usages potentiels que sont la production d’eau potable, les loisirs et sports aquatiques, l’irrigation, l’abreuvage et l’aquaculture.

Biologie et usages

Aptitude très bonne

Aptitude bonne

Aptitude passable

Aptitude mauvaise

Aptitude très mauvaise

3-
d’identifier les perturbations de la qualité physico-chimique de l’eau.


Pour le présent résumé, seule la qualité vis-à-vis de la “fonction biologique” est retenue en respect des préconisations de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse pour l’élaboration des cartes de qualité des cours d’eau.

…Pour un diagnostic qui révèle plusieurs points noirs

Les éléments acquis lors de cette étude ont été interprétés en référence au Système d’Evaluation de la Qualité (SEQ) mis au point par le Ministère de l’Environnement et les Agences de l’Eau. Ce système comprend actuellement (et pour l’essentiel) deux volets : le SEQ-Eau (version 1) qui permet de définir la qualité physico-chimique de l’eau et le SEQ-Bio (version expérimentale) qui permet de déterminer la qualité biologique des cours d’eau.

Les analyses physico-chimiques, métalliques et hydrobiologiques effectuées dans le cadre de cette étude permettent d’établir un diagnostic global de l’état actuel du Giffre et de ses affluents. Ce diagnostic est reporté sur la carte 4 dite « carte de synthèse » (fournie ci-après) qui comprend :

· l'état physico-chimique hors toxiques, linéarisé.

En raison de débits en rivière localement trop faibles suite à la sécheresse exceptionnelle de l’été 2003), cette qualité correspond aux résultats de la seule campagne hivernale pour les Forons de Taninges et de Mieussy et le Risse en amont d’Onnion et aux plus mauvais résultats des 2 campagnes pour le Giffre, l’Arpettaz, le Risse enaval d’Onnion et le Hisson.

· la qualité bactériologique, métallique et hydrobiologique, ponctuelle, en référence aux spécifications du SEQ-Bio (intégrité biologique et GFI).

Pour le Risse amont et le Foron de Mieussy, ces résultats, compte tenu des conditions d’étiage exceptionnelles, ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas retenus ;

Le tableau ci-contre synthétise les résultats obtenus en identifiant la nature des perturbations observées. Ces perturbations sont classées en cinq groupes correspondant :

· aux perturbations des caractéristiques générales des eaux, celles-ci pouvant être de type thermique, minérale (conductivité), acide (pH) et mécanique (MEST) ;

· aux perturbations par les macropolluants au sens du SEQ-Eau, liées aux quatre altérations principales du SEQ-Eau (MOOX, AZOT, NITR, PHOS) ;

· aux perturbations de la qualité bactériologique ;

· aux perturbations de la qualité métallique ;

· aux perturbations hydrobiologiques.

Pour le Giffre,

· la qualité générale (hors bactériologie) est globalement bonne même si deux secteurs présentent des signes importants de perturbations,

· la qualité bactériologique est le plus souvent « passable » à « mauvaise » et rarement « moyenne », la succession de rejets (bruts et traités) qui affectent ce cours d’eau étant à l’origine de cette situation.

Pour le Foron de Mieussy, le Risse et le Hisson, la qualité générale est « bonne ».

Pour le Foron de Taninges et son affluent l’Arpettaz, la qualité est « mauvaise »« moyenne », sauf au niveau des tronçon apicaux.

Les principaux secteurs du réseau présentant des dégradations sont énumérés ci-après.

· l’Arpettaz en aval de la station d’épuration de Les Gets

Très bonne en amont des premiers secteurs urbanisés de la station de sports d’hiver de Les Gets, la qualité de ce torrent est très fortement dégradée en aval du rejet de la station d’épuration communale. Cette altération se traduit par :

· une perturbation nette des caractéristiques générales des eaux (oxygénation, MEST et conductivité en particulier),

· une perturbation forte de la qualité physico-chimique des eaux, les teneurs en matières organiques et oxydables, en matières azotées (hors nitrates) et phosphorées étant excessives,

· une perturbation forte de la qualité hydrobiologique, le cours d’eau étant pratiquement abiotique en aval du rejet.

· le Giffre en aval de la station d’épuration de Samoëns-Morillon
En aval de la station d’épuration intercommunale de ces stations de sports d’hiver, le Giffre est dégradée très fortement  : sa qualité, de « bonne » en amont, passe à « mauvaise » en aval du rejet. Cette altération se traduit essentiellement par une perturbation de la qualité physico-chimique de l’eau (excès de matières azotées – hors nitrates, surcharge en azote) et de la qualité bactériologique (qualité « mauvaise »). Ce rejet semble, par ailleurs, influencer le Giffre au moins jusqu’à Taninges, voire jusqu’à l’Arve).

· le Foron de Taninges en aval de l’Arpettaz
Les importants apports polluants véhiculés par l’Arpettaz (rejets de Les Gets) entraîne une forte dégradation de la qualité du Foron de Taninges. Du confluent Foron  - Arpettaz au Giffre, la qualité du Foron de Taninges passe progressivement de la qualité « passable » à la qualité « moyenne ». Cette altération se traduit par :

· une perturbation nette de la qualité physico-chimique des eaux avec un excès de matières azotées (hors nitrates) et, secondairement, de matières phosphorées,

· une perturbation sensible de la qualité hydrobiologique, qui est alors « moyenne ».

Si la contribution des rejets de Les Gets est claire et indiscutable, le rôle des rejets intermédiaires (Praz du Lys, Taninges) n’est pas établi.

· le Risse en aval de la station d’épuration de Saint-Jeoire
Les mesures et prélèvements physico-chimiques effectués ne font pas apparaître de problème de pollution particulier par les « macropolluants » sur le Risse aval. Par contre, les examens hydrobiologiques mettent en évidence une nette altération de la qualité hydrobiologique qui est alors « moyenne ». Cette altération est liée à une surcharge en matières azotées (issues de la station d’épuration) à laquelle peut s’ajouter une artificialisation des habitats (endiguements).

Proposition d’actions

La reconquête et la protection de ce tronçon du Risse procède d’une réduction des flux polluants en particulier azotés et peut-être d’une réhabilitation du milieu physique.

· le Giffre en amont de l’Arve
Les mesures et prélèvements effectués ne font pas apparaître, dans leur grande majorité, de problème de pollution particulier sur le Giffre aval, en dehors d’une pollution bactérienne sensible (voir ci avant) et d’une légère contamination par le cuivre (activités de Marignier).

Mais, peut-être en raison des conditions climatiques spécifiques de l’été 2003, les relevés de température ont mis en avant une altération thermique du cours d’eau accentuée par le régime de débit réservé et la rareté de la ripisylve. La chronicité de cette situation est donc à confirmer (mesures complémentaires de la température de l’eau en été).

· Autres suggestions
Sur le Hisson en aval de Saint-Jeoire et sur le Foron de Mieussy en aval de Metz-Tessy et Mieussy, les analyses hydrobiologiques et, à un degré moindre, physico-chimiques, indiquent que des rejets non collectés doivent arriver dans ces petits cours d’eau au fort potentiel biologique. Il apparaît donc opportun de réaliser une recherche de ces rejets pour les éliminer.

Enfin, les secteurs moyen et aval du Risse, ainsi que moins intensément le tronçon court-circuité du Giffre, sont le siège de phénomènes d’eutrophisation pouvant être temporairement importants. Afin d’éviter tout dysfonctionnement préjudiciable aux compartiments biologiques de ces cours d’eau, il paraît judicieux de confirmer le présent diagnostic par un nouveau suivi puis si nécessaire de :

· réduire les flux de matières phosphorées sur le Risse, même si ceux-ci ne sont, pour l’heure, pas « déclassants » au sens du SEQ-Eau,

· prôner un relèvement du débit réservé actuel à la prise d’eau de Taninges sur le Giffre.

*****

�	Une grille par fonctions et usages, soit six au total.
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ProtocoleGiffre

		Conseil Général de Haute Savoie

		BILAN DE QUALITE DES AFFLUENTS RIVE DROITE DE L'ARVE

		BASSIN DU GIFFRE

		Réseau de stations et mesures prévues

		Rivières		Code		Localisation		Objectif		PC		HB
hiver		HB
été		Mtx		Bact.		Min.

		Le Giffre		GIFR 0050		Commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Amont restaurant d'altitude		Référence amont estivale		1				1

		Le Giffre		GIFR 0100		Commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Pont de "l'Eau Rouge"		Référence amont		2		1								1

		Le Giffre		GIFR 0200		Commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Pont de "Les Faix". Lieu-dit "Perret"		Effet Giffre des Fonds (et rejets de Sixt)		2		1						1

		Le Giffre		GIFR 0300		Commune de Morillon. Aval ruisseau du Verney		Effet rejets Samoëns		2		1						1

		Le Giffre		GIFR 0400		Commune de Morillon. Lieu-dit "Luche"		Effet step de Morillon		2		1		1				1		1

		Le Giffre		GIFR 0500		Commune de Taninges.Lieu-dit "L'Étroit denté"		Effet step de Taninges		2				1				1

		Le Giffre		GIFR 0600		Commune de Marignier. Lieu-dit "Le Pont de Giffre"		Bilan intermédiaire		2				1

		Le Giffre		GIFR 0700		Commune de Marignier. Lieu-dit "Le Breuillet"		Effet Risse		2				1				1		1

		Le Giffre		GIFR 0800		Commune de Marignier. Amont rejet step de Marignier et usine d'incinération		Fermeture BV		2				1		1

		L'Arpettaz		ARPE 0100		Commune de Les Gets. Lieu-dit "La Charniaz"		Référence amont		2		1								1

		L'Arpettaz		ARPE 0200		Commune de Les Gets. Lieu-dit "Pont des Voleurs"		Impact éloigné de la step des Gets		2		1								1

		F. de Taninges		TANI 0100		Lieu-dit "Pont du Moulin" (scierie)		Réfrence amont		2		1								1

		F. de Taninges		TANI 0200		Commune de Taninges. Niveau Caravaneige		Fermeture bassin versant		2		1

		F. de Mieussy		MIEU 0100		Amont station de Sommant		Référence amont du sous bassin amont		1				1						1

		F. de Mieussy		MIEU 0200		Aval step de Sommant		Effet step Sommant

		F. de Mieussy		MIEU 0300		Commune de Mieussy. Lieu-dit "Anglay"		Bilan intermédiaire amont		1		1		1

		F. de Mieussy		MIEU 0400		Commune de Mieussy. Lieu-dit "Vers l'Ange"		Fermeutre bassin versant		2		1		1						1

		Risse		RISS 0100		Aval Hirmentaz. Lieu-dit "Gorjon"		Témoin amont		2				1

		Risse		RISS 0200		Commune de Mégevette. Aval step, niveau pont accès "Les Rottes/Laitraz"		Effet step Lieu-dit Jorat (Onnion) et Mégevette		2				1						1

		Risse		RISS 0300		Commune de Saint-Jeoire. Pont D 907 ?		Impact éloigné Step d'Onnion		2				1

		Risse		RISS 0400		Commune de Saint-Jeoire. Pont du Lieu-dit "Anthon"		Effet step Saint-Jeoire et fermeture BV		2				1		1				1

		Hisson		HISS 0100		Commune de Saint-Jeoire. Niveau N 907		Fermeture BV et effet rejets St-Jeoire		2				1						1





ProtocoleGiffrePourRésumé

		

		Rivières		Code		Localisation		PC		HB
hiver		HB
été		Mtx		Bact.		Min.

		Le Giffre		GIFR 0050		Amont restaurant d'altitude		1				1

				GIFR 0100		Amont Sixt-Fer-à-Cheval		2		1								1

				GIFR 0200		Aval Sixt-Fer-à-Cheval		2		1						1

				GIFR 0300		Amont Morillon		2		1						1

				GIFR 0400		Aval step Morillon		2		1		1				1		1

				GIFR 0500		Aval F. de Taninges		2				1				1

				GIFR 0600		Amont Risse		2				1

				GIFR 0700		Aval Risse		2				1				1		1

				GIFR 0800		Amont Arve et step de Marignier		2				1		1

		L'Arpettaz		ARPE 0100		Amont Les Gets		2		1								1

				ARPE 0200		Aval step de Les Gets		2		1								1

		F. de Taninges		TANI 0100		Amont Arpettaz		2		1								1

				TANI 0200		Aval Taninges		2		1

		F. de Mieussy		MIEU 0100		Amont Sommant		1				1						1

				MIEU 0200		Aval step de Sommant

				MIEU 0300		Amont Mieussy		1		1		1

				MIEU 0400		Aval Mieussy		2		1		1						1

		Risse		RISS 0100		Aval Hirmentaz		2				1

				RISS 0200		Aval step de Mégevette		2				1						1

				RISS 0300		Amont Hisson et aval St-Jeoire		2				1

				RISS 0400		Aval step St-Jeoire		2				1		1				1

		Hisson		HISS 0100		Amont Risse		2				1						1
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